$Id: README.radiofaro,v 1.1 2010/11/02 09:28:14 cgo Exp $

Abstract
--------

This overlay package for arduino-0021
enables the use of 
  - 2.4GHz ZigBit Modules 
  - 900MHz ZigBit Modules   
  - RFArduino
  - littleGee231
combined with the uracoli libradio_*.a from inside the Arduino 
development environment.

For updates check http://uracoli.nongnu.org


Installation
------------
 - Unzip the package in your current sketchbook directory
 - Open ./arduino and select Tools / Board / RadioFaro
 - Select File / Examples / Radio / HelloRadio compile and upload it.


Command Line Building of the example sketch
-------------------------------------------
make -C examples/Radio/HelloRadio
make -C examples/Radio/IoCheck


Pin Assignments
---------------
  see file pins_*.c

License
-------
The uracoli files are under Modified BSD License
(http://uracoli.nongnu.org/license.html), which is compatible
with LGPL V2.1 and GPL V2, used by Arduino.

Package Specific Contents
----------------

|-- examples
|   `-- Radio
|       `-- HelloRadio
|           |-- HelloRadio.pde ....... example sketch file
|           `-- Makefile
`-- hardware
    |-- boards.txt
    `-- cores
        `-- zigbit
            |-- HardwareRadio.h ..... wrapper for libradio
            |-- Makefile
            |-- const.h .............. uracoli header
            |-- libradio_wdba1281.a .. uracoli lib
            |-- pins_zigbit.c
            |-- pins_zigbit.h
            `-- radio.h .............. uracoli header

