#=== RadioFaro ========================================

radiofaro.name=Radiofaro w/ ATmega128rfa1

radiofaro.upload.protocol=arduino
radiofaro.upload.maximum_size=126976
radiofaro.upload.speed=38400

radiofaro.bootloader.low_fuses=0xe2
radiofaro.bootloader.high_fuses=0x1a
radiofaro.bootloader.extended_fuses=0xfe
radiofaro.bootloader.path=radiofaro
radiofaro.bootloader.file=ATmegaBOOT_radiofaro.hex
radiofaro.bootloader.unlock_bits=0x3F
radiofaro.bootloader.lock_bits=0x0F

radiofaro.build.mcu=atmega128rfa1
radiofaro.build.f_cpu=8000000L
radiofaro.build.core=uracoli
radiofaro.build.variant=radiofaro

#=== ZigBit 2.4GHz module =========================================
# see http://uracoli.nongnu.org/hwlist.html#MB230
zigbit24.name=Zigbit 2400MHz, w/ ATmega1281

zigbit24.upload.protocol=stk500v1
zigbit24.upload.maximum_size=126976
zigbit24.upload.speed=9600

zigbit24.bootloader.low_fuses=0xe2
zigbit24.bootloader.high_fuses=0x10
zigbit24.bootloader.extended_fuses=0xff
zigbit24.bootloader.path=atmega
zigbit24.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_zigbit24.hex
zigbit24.bootloader.unlock_bits=0x3F
zigbit24.bootloader.lock_bits=0xeF

zigbit24.build.mcu=atmega1281
zigbit24.build.f_cpu=8000000L

zigbit24.build.core=uracoli
zigbit24.build.variant=zigbit2400


#=== ZigBit 900 MHz module =========================================
# see http://uracoli.nongnu.org/hwlist.html#MB230
zigbit09.name=Zigbit 900MHz, w/ ATmega1281

zigbit09.upload.protocol=stk500v1
zigbit09.upload.maximum_size=126976
zigbit09.upload.speed=9600

zigbit09.bootloader.low_fuses=0xe2
zigbit09.bootloader.high_fuses=0x10
zigbit09.bootloader.extended_fuses=0xff
zigbit09.bootloader.path=atmega
zigbit09.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_zigbit09.hex
zigbit09.bootloader.unlock_bits=0x3F
zigbit09.bootloader.lock_bits=0xeF
zigbit09.build.mcu=atmega1281
zigbit09.build.f_cpu=8000000L
zigbit09.build.core=uracoli
zigbit09.build.variant=zigbit900
