\input dsfahne

\tit {DFSK-Decoder}

\untit {Worum geht es}

Direct Frequency Shif Keying (DFSK) wird unter anderem beim City-Ruf
Dienst der Telekom angewendet. Die, der Redaktion \"ubermittelten, und 
unten vorgestellten Schaltpl\"ane sind Decodierschaltungen, um aus dem 
analogen Signal, welches aus Ohrh\"orerausgang eines sog. ,,Scanners'' 
(Funkempf\"anger, der einen sehr weiten Empfangsbereich hat, und mit
dem mensch unter anderem Polizei-, Amateur- und Flugfunk empfangen kann.)
wieder ein Digitales zu machen.

\untit {Kurze Schaltungseinf\"uhrung}

Der erste Schaltplan gilt f\"ur ,,Standard'' Hand-Empf\"anger, (Realistic, 
AOR), die mensch  f\"ur ca. 400,- bis 900.- DM kaufen kann. Die zweite 
Schaltung ist f\"ur etwas teurere Scanner gedacht. (YAESU FRG 9600, 
ca. 1300.- DM). Die Unterschiede zwischen den Schaltungen ergeben sich 
aus der Art des analogen Signals, welches aus dem Ausgang kommt. 
Bei den Preiswerteren Ger\"aten besteht das Signal im groben aus sog. 
Peaks mit \"Uber-, bzw Unterschwingungen. Bei den etwas teureren 
Ger\"aten besteht das Signal aus einer stark steigenden Flanke, und 
einem ,,langsamen '' Abfall der Spannung. (Sich entladener 
Kondensator) Aus diesem Grund wird das Signal in der ersten Stufe 
differenziert, die zweite Stufe stellt einen Schmitt-Trigger dar.
Alles weitere kann mensch in jedem zweitklassigem Elektronic Buch 
nachlesen.

\untit {,,Einmessen'' der Schaltungen}

Bei der ersten Schaltung wird die Anpassung an das Ausgangssignal zum 
einem \"uber das Potentiometer in der Schaltung, und zum anderen 
\"uber den Lautst\"arkeregler des Empf\"angers gemacht. Bei der 
zweiten Schaltung (die auch sonst etwas unkritischer ist) wird dies 
nur \"uber den Lautst\"arkeregler des Empf\"angers gemacht.
Wenn es bei der ersten Schaltung Probleme gibt, so kann es noch daran 
liegen, da\ss{} der falsche Ausgang des RS-Flip-Flops verwendet wurde 
(die beiden K\"asten mit dem \& drin). Einfach mal probieren.
Der dritte Schaltplan ist eine einfache Ankopplung \"uber den schon 
fast legend\"aren MAX 232 (TTL nach V.24 und zur\"uck mit 5V 
Spannungsquelle), um da\ss{} Signal in dem PC reinzuw\"urgen.

\untit {Software}

Die Software soll auf so ziemlich jedem ,,Standard'' 286'er laufen, 
und wurde nach unseren Informationen mit dem Turbo-C Compiler 
problemlos compiliert. Desweiteren l\"auft sie zur Zeit nur auf Com-
Port 1.

\untit {Zu guter letzt}

Der Autor des Artikels erkl\"art hiermit nochmal, da\ss{} die Daten
(Programm und Schaltplan) der Redaktion \"ubermittelt worden sind, und 
beruft sich im Bezug auf die Quellen auf den Informantenschutz.
Alle Daten sind nur zu Test- und Lernzwecken freigegeben. Jede andere
Nutzung w\"urde gegen bestehendes Recht (Funkanlagengesetz, 
Grundgesetz verstossen). Auch wenn Rundfunkempf\"anger mittlerweile 
keiner Empfangsfrequenzbereichsbegrenzung mehr unterliegen, so ist es 
immer noch Strafbar ,,nicht \"offentliche'' Funkdienste abzuh\"oren.
\autor {rowue}
