\input dsfahne.tex
\tit {Neues \"uber DatexP}

\untit {Betriebsversuch ,,Multifunktionszugang''}

Hierunter versteht man den Einsatz von adaptiven Modems, die mit einer 
einzigen Telefon-Nummer erreichbar sind. Der Betriebsversuch ist
zun\"achst bis 
Ende April 1993 begrenzt und soll dann in den Regelbetrieb \"uberf\"uhrt
werden.

Unterst\"utzt werden CCITT V.21, V.22 und V.22bis (also bis zu 2.400 bit/s). 
Voraussichtlich im Herbst 1992 werden V.23 (1.200/75 bit/s) und V.32
(9.600bit/s) hinzukommen Ab Herbst 1992 ist ausserdem die Unterst\"utzung der 
Protokolle nach MNP 1 bis 5 und CCITT-Empfehlungen V.42/V.42bis vorgesehen. 
(Benutzer von GeoNet-Systen und GeoSwitches werden sich erinnern, da\ss{} es bei 
GeoNet so etwas seit etwa 3 Jahren gibt). 

Der Betriebsversuch wurde Ende 1991 in Dresden begonnen und ist inzwischen
auf 15 St\"adte ausgedehnt worden. Dabei handelt es sich bis jetzt mit einer 
Ausnahme zun\"achst nur um St\"adte in den neuen deutschen L\"andern.

Hier ist die Auflistung:

% hier noch tabelle setzen
DATEX-P-Vermittlungsstelle  Telefon-Nr.
Chemnitz                       44 52 21
Cottbus                        53 53 53
Dresden                      4 96 06 10
Erfurt                         66 94 34
Frankfurt / Oder               31 14 01
Gera                            3 81 16
Halle / Saale                   3 76 41
Leipzig                      2 11 35 26
Magdeburg                         01 51
Neubrandenburg                 44 27 80
Potsdam                         2 76 77
Rostock                        45 54 85
Schwerin                     5 81 27 20
Suhl                              56 07

Die Teilnehmer bei den bisherigen Vermittlungsstellen der alten Bundesl\"ander
kommen vorerst noch nicht in den Genuss der adaptiven Modems. Allerdings ist 
auch im Westen eine Stadt neu hinzugekommen, n\"amlich Kiel, wo unter der 
Ruf-Nummer 1 77 40 eine Einwahl in adaptive Modems m\"oglich ist.

Bis Ende 1992 sollen folgende weiteren St\"adte hinzukommen:

Aachen, Braunschweig, Darmstadt, Freiburg, Giessen, Kaiserslautern, Kassel, 
Kempten, Koblenz, Lingen, Muenster, Oldenburg, Passau, Ravensburg, Regensburg, 
Rottweil, Siegen, Trier, Ulm und W\"urzburg. Zu diesem Zeitpunkt sollen dann
auch die alten Knoten mit adaptiven Modems ausgestattet sein.

Damit werden dann in 1993 insgesamt 53 Orte in Deutschland Ortseinwahl \"uber 
adaptive Modems, mit MNP-Protokoll offerieren. Das darf als Antwort der
Telekom auf die neu angek\"undigten konkurrierenden Packet-Switching-Netzwerke 
verstanden werden, die bis 1993 zum Teil Knotenrechner in mehrerer hundert 
Orten in ihren Netzen zur Verf\"ugung stellen wollen.
\autor {Chalisti}
\bye
