\input f:dsfahne
\tit {CCC-92: Chipkarten}

Der sprunghafte Anstieg der Chipkartenanwendungen, insbesondere der
Ausbau des Kartentelefonsystems der Telekom gab Anla\ss{}, auch dieses Jahr
wieder einen Chipkartenworkshop anzubieten. Ein Seminarvortrag gab
interessierten Benutzern dieser Systeme den Einblick in die Grundlagen von
Chipkarten und die dazugeh\"orige Informationsverarbeitung, um so unter
anderem die allt\"agliche ,,Black Box" Telefonkarte verst\"andlich zu machen. 

Da die EDV der Telekom seit 3 Wochen neu strukturiert wird (hard- und
softwarem\"a\ss{}ig), wurden diese neuen Einrichtungen ebenso zur Sprache
gebracht wie die brennende Frage des Datenschutzes, besonders was die
Speicherung der Geb\"uhrendatens\"atze betrifft. Zur Zeit werden z.B. die bei den
Buchungskartengespr\"achen anfallenden Datens\"atze, die unter anderem auch
Zielrufnummer, Standort des Anrufers, Gespr\"achsbeginn und -dauer \"uber 80
Tage (!) lang gespeichert. Auch treten erhebliche Schwierigkeiten mit den
Dateien der gesperrten Karten auf. M\"oglicherweise finden sich auch neu
geschaffene Sicherheitsl\"ucken durch die Einrichtung der
,,Teleservice"-Wartungszug\"ange \"uber normale Telefonleitungen.   

Ein Teil des Teams widmete sich dem internen Aufbau der Chipkarten; hier
wurden vor allem Elektronenmikroskopaufnahmen und elektrische Kenndaten
analysiert und mit Hilfe dieser Informationen Blockschaltbilder der Karten
erstellt. Ein wichtiger Punkt war die m\"ogliche Beeinflussung der
Speicherdaten von au\ss{}en und daraus resultierende mangelnde Daten- und
Manipulationssicherheit. Den Besuchern wurde z.B. die Auswirkung starker
Lichteinstrahlung auf die gespeicherten Daten mit Hilfe zweier Laser sehr
geringer Leistung demonstriert. 

W\"ahrend des Workshops stellten die Autoren Programme f\"ur die Computer PC,
Amiga und C-64 vor, mit deren Hilfe Telefonkarten ausgelesen werden k\"onnen
(inklusive Seriennummer, Hersteller, Herstellungsdatum und nat\"urlich noch
verf\"ugbare Geb\"uhreneinheiten). F\"ur Sammler wurde eine Datenarchivierung
implementiert, so da\ss{} alle relevanten Informationen gespeichert werden
k\"onnen. So k\"onnen auch ,,F\"alschungen" erkannt werden. 
Das Leseger\"at kann auf einer kleinen Platine aufgebaut werden. Der ben\"otigte
Hardwareaufwand ist minimal, die Kosten bewegen sich im Bereich von 10 DM. 

\autor {Peter Laackmann}
\bye