        Die Datenschleuder Nr. 3                                       Juni 1984
        ------------------------------------------------------------------------
        Parken und testen in Datex-P

        Grundsatz: Lasst euch DATEX-P von der Post erklaeren. Dafuer 
        werden die bezahlt! Im Telefonladen oder - per Telefon vom 
        zustaendigen Datennetzkoordinator. Wer nicht im Nahbereich 
        eines PADs wohnt, muss eben umziehen. So verschaerft die 
        Verkabelung die Zentralisierung.
        Wer in Datex-P arbeitet, muss binnen 60 Sekunden eine 
        Verbindung haben, sonst legt der Paketrechner (PAD) auf. 
        Wartezeiten gibt es z.B. beim Austesten einer Mailbox. Da 
        werden Programmaenderungen gemacht und es dauert 'ne Weile, 
        bis mensch sich wieder einloggen kann. Um die 23 Pfennig fuer 
        einen neuen Anruf beim PAD zu sparen (nachts ist immerhin 12 
        Minutentakt), muss ein anderer Rechner herhalten. Dazu nimmt 
        mensch eine R-Nummer (R-Datengespraech heisst: Gebuehr zahlt 
        Empfaenger). Da das den Empfaenger die erste Minute ca. 50 
        Pfennig, danach ca. x (fuer Inlandsrechner) kostet, sollten 
        dafuer entsprechende Rechner gewaehlt werden. Wir sind absolut 
        stinkig auf Leute, die z.B. bei RMI parken und damit die Kiste 
        zumachen; wer nicht kooperativ verhaelt, wird schon merken, 
        was er davon hat. Am besten sucht ihr selber R-Nummern nach 
        eurem Geschmack. Ansonsten parkt bei der Testnummer der Post.
        Die Rufnummern sind:
        40 PADVORWAHL4STELLIG 00002,ECHO
        z.B. Muenchen: 40890000002,ECHO.
        Da ist zwar eine NUI erforderlich, aber es kostet nur (DATEX-)
        Gebuehren, keine Verbindungsgebuehren. Wenn ihr das in MODEM7 
        auf die AUTOLOGON-Taste legt, habt ihr eine eigenen Taste zum 
        Parken. So geht die Datex-P Echofunktion: Jede eingegebene 
        Zeile wird vom Rechner geechot (It's Denglisch: Ich echoe, du 
        echost).
        Um wieder rauszukommen, muss Control-P CLEAR eingegeben werden 
        (CP/M-ler: es guenstig, MODEM7 zu patchen, Print-Funktion auf 
        Control-O, damit Control-P gesendet werden kann!).
        ---
        Wer Datexnummern scannt, sollte das per Programm tun mit einem 
        50-Sekunden-Timeout (geht besonders gut mit Olis M10 bzw. 
        Tandy 100 Basic-Befehl ON TIME$=X$ GOSUB >Park-Routine<).
        Demnaechst folgt ein komplettes Programm.


PARKTEST.D3

