\input dsfahne.tex
\tit{Gl\"aserne Fasern}
\tit{oder}
\tit{Lichtwellenreiten?}

Die Glasfasertechnik gewinnt aufgrund der hohen
\"Ubertragungskapazit\"aten und der Immunit\"at gegen magnetische
Felder und hochfrequente Einstreuungen (und des
elektromagnetischen Impulses nach einem Atomschlag)
insbesonders im Hochsicherheitsbereich immer mehr an
Bedeutung.

Ein Lichtwellenleiter erzeugt im Gegensatz zum \"ublichen Kabel
kein elektromagnetisches Feld. Somit ist ein Abh\"oren der
optisch \"ubertragenen Informationen ausgeschlossen.

Ein unbefugter Zugriff auf die \"ubertragenen Daten durch
,,Anzapfen'' ist jedoch grunds\"atzlich m\"oglich. Zu diesem Zweck
mu\ss{} man sich den direkten Zugang zum Lichtfluss innerhalb der
Faser verschaffen.

Dies ist in der Praxis allerdings sehr schwer zu
realisieren, da dabei keine zu hohe D\"ampfung der \"ubertragenen
Lichtsignale erzeugt werden darf. Jedes Anzapfen eines
Energie-Impulses (in diesem Fall des Lichtflusses) bewirkt
eine Abschw\"achung (D\"ampfung) des Impulses. Eine zu starke
D\"ampfung k\"onnte den Datenfluss unterbrechen; der illegale
Zugriff w\"urde entdeckt.

Da zudem die auskoppelbare Lichtmenge nur wenige Prozent der
gesamten Lichtmenge betr\"agt, w\"aren extrem empfindliche
optische Sensoren erforderlich. Der Empf\"anger, der f\"ur die
Anzapfung benutzt wird, m\"usste somit entsprechend empfindlicher
sein, als die beim anzuzapfenden Glasfasersystem selbst
benutzten Sensoren.

Bei der Freilegung der Faser ist \"ausserste Vorsicht geboten,
denn der reine Glaskern ist ohne seine sch\"utzende Ummantelung
sehr br\"uchig.

Dar\"uberhinaus ist bei einer solchen Anzapfung eine
staubfreie Umgebung (Laborbedingungen) erforderlich. Bereits
kleinste Staubteilchen k\"onnen die \"Ubertragung beeinflussen.
Notwendig sind ausserdem Speziallampen, um sich gegen st\"orende
Fremdlichteinstreuung zu sch\"utzen.
  Sowohl das Aufsp\"uren der richtigen Faser als auch das
m\"oglicherweise erforderliche Aufsp\"uren der richtigen Stelle
erfordert nicht zuletzt sehr viel Zeit.

Denkbar w\"are die Ausnutzung des beschr\"ankten Biegeradius der
Glasfaser zur ,,Informationsgewinnung''.
  Bei der Biegung einer Faser entsteht eine zus\"atzliche
D\"ampfung des Lichtflusses, die umso gr\"osser ist, je kleiner der
Radius der Biegung ist. Wenn es m\"oglich ist, den Radius der
vorhandenen Biegung zu vergr\"ossern, k\"onnte an der Biegestelle
ein Anzapfsensor eingebracht werden, dessen Eigend\"ampfung die
,,Bieged\"ampfung'' simuliert.

Um etwa an einer Biegestelle einen extern nutzbaren
Lichtaustritt aus dem Faserkern zu erhalten, m\"usste der
Einfallswinkel des Lichtstrahls verkleinert werden. Denn
normalerweise, bei einem Biegeradius von ca. 3 cm, tritt an
der Biegestelle eine totale Reflektion auf, die eine externe
Auswertung des Lichtb\"undels verhindert.

Eine andere M\"oglichkeit, Informationen aus dem Glaskern zu
erhalten, k\"onnte die Nutzung winziger Unreinheiten sein, die
innerhalb des Faserkerns unkontrollierte Reflektionen
verursachen, wobei ein winziger Teil der Lichtinformation auch
den Mantel durchbrechen k\"onnte. Jedoch wird diese Methode mit
zunehmend besseren Fertigungsmethoden, also mit "besseren"
Glasfasern, wohl immer schwieriger.
  Nicht zuletzt ist es sehr aufwendig, eine derart ,,undichte''
Stelle mit f\"ur die Anzapfung gen\"ugender Leistung \"uberhaupt zu
finden.



\autor {deep}
\bye