lwIP 2.2.0 Lightweight IP stack

Enumerations
ieee.h File Reference

## Enumerations
enum | lwip_ieee_eth_type { ETHTYPE_IP = 0x0800U, ETHTYPE_ARP = 0x0806U, ETHTYPE_WOL = 0x0842U, ETHTYPE_RARP = 0x8035U, ETHTYPE_VLAN = 0x8100U, ETHTYPE_IPV6 = 0x86DDU, ETHTYPE_PPPOEDISC = 0x8863U, ETHTYPE_PPPOE = 0x8864U, ETHTYPE_JUMBO = 0x8870U, ETHTYPE_PROFINET = 0x8892U, ETHTYPE_ETHERCAT = 0x88A4U, ETHTYPE_LLDP = 0x88CCU, ETHTYPE_SERCOS = 0x88CDU, ETHTYPE_MRP = 0x88E3U, ETHTYPE_PTP = 0x88F7U, ETHTYPE_QINQ = 0x9100U }

## Detailed Description

IEEE assigned numbers