diff -ur CDM 2.04.06 WHQL Certified/ftdibus.inf CDM 2.04.06-work/ftdibus.inf
--- CDM 2.04.06 WHQL Certified/ftdibus.inf	Fri Jan 30 15:48:18 2009
+++ CDM 2.04.06-work/ftdibus.inf	Fri Jan 30 16:10:33 2009
@@ -45,11 +45,15 @@
 %USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
 %USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
 %USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
+%USB\VID_1CF1&PID_0001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_1CF1&PID_0001
+%USB\VID_03EB&PID_2109.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_03EB&PID_2109

 [FtdiHw.NTamd64]
-%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6001
+%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
 %USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
 %USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
+%USB\VID_1CF1&PID_0001.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_1CF1&PID_0001
+%USB\VID_03EB&PID_2109.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_03EB&PID_2109

 [ControlFlags]
 ExcludeFromSelect=*
@@ -113,5 +117,8 @@
 USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
 USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
 USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B"
+USB\VID_1CF1&PID_0001.DeviceDesc="Dresden Elektronik SensTermBoard"
+USB\VID_03EB&PID_2109.DeviceDesc="Atmel STK541"
+
 SvcDesc="USB Serial Converter Driver"
 ClassName="USB"
diff -ur CDM 2.04.06 WHQL Certified/ftdiport.inf CDM 2.04.06-work/ftdiport.inf
--- CDM 2.04.06 WHQL Certified/ftdiport.inf	Fri Jan 30 15:48:18 2009
+++ CDM 2.04.06-work/ftdiport.inf	Fri Jan 30 16:02:34 2009
@@ -41,10 +41,15 @@
 [FtdiHw]
 %VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
 %VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort2232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
+%VID_1CF1&PID_0001.DeviceDesc%=FtdiPort232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_1CF1&PID_0001
+%VID_03EB&PID_2109.DeviceDesc%=FtdiPort232.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_03EB&PID_2109
+

 [FtdiHw.NTamd64]
 %VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort232.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
 %VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort2232.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
+%VID_1CF1&PID_0001.DeviceDesc%=FtdiPort232.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_1CF1&PID_0001
+%VID_03EB&PID_2109.DeviceDesc%=FtdiPort232.NTamd64,FTDIBUS\COMPORT&VID_03EB&PID_2109

 [FtdiPort.NT.AddService]
 DisplayName    = %SvcDesc%
@@ -150,11 +155,14 @@
 

 [Strings]
 FTDI="FTDI"
-DESC="CDM Driver Package"
-DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
+DESC="CDM Driver Package - uracoli"
+DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk - uracoli"
 PortsClassName = "Ports (COM & LPT)"
 VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Port"
 VID_0403&PID_6010.DeviceDesc="USB Serial Port"
+VID_1CF1&PID_0001.DeviceDesc="Dresden Elektronik SensTermBoard"
+VID_03EB&PID_2109.DeviceDesc="Atmel STK541"
+
 SvcDesc="USB Serial Port Driver"
 SerEnum.SvcDesc="Serenum Filter Driver"

