        Die Datenschleuder Nr. 1                                     Januar 1984
        ------------------------------------------------------------------------
        Das Wahlpruefnetz. Ein Sonderdienst der Post.

        Mal angenommen, du willst nicht angerufen werden. Du hebst den 
        Hoerer ab und waehlst ne 5, um den Dauerton nicht zu kriegen 
        (ist verboten).
        Wenn jetzt angerufen wird, ist bei dir besetzt. Wer dich 
        erreichen will, muss die Stoerungsstelle anrufen. Die kann 
        sich vom Waehlpruefplatz aus in deine Leitung reinwaehlen. Das 
        geht im normalen Netz nicht, da ist ja besetzt. Ueber das 
        (uebergeordnete) Waehlpruefnetz geht das "am Besetztzeichen 
        vorbei", auch in ein laufendes Gespraech rein. Weil wir in 
        einer Demokratie leben, gibts einen Brummton, damit klar ist, 
        dass da wer ist. 
        Zumindest erzeugt der Waehlpruefplatz diesen Ton. Beim 
        "legalen" Abhoeren, das ja auch irgendwie "eingebaut" sein 
        muss, geschieht das natuerlich "lautlos".
        In den USA ist sowas bereits seit mehreren Jahren 
        vollautomatisch moeglich. Nach dem Waehlen eine mehr oder 
        weniger geheimen, regional unterschiedlichen Nummer wird 
        einfach die Nummer dessen gewaehlt, der abgehoert werden soll. 
        Und schwupp ist mensch drin. Einige New Yorker Telefonfreaks 
        legen ihren Hoerer NIE auf. Um sie anzurufen, muss mensch sie 
        "abhoeren" und reinbruellen. Wenn sie da sind und Lust haben, 
        gehen sie ran.
        Praktisch.
        Geht das hier auch schon? Wir warten auf weitere Infos zum 
        Thema. Von Euch.
        (Damit es keine Missverstaendnisse gibt: das ist etwas anderes 
        als der "automatische Teilnehmer" zur Leitungspruefunf, in 
        Hamburg 111545, dann eigene Nummer. Auflegen. Maschichen ruft 
        zurueck und piept, wenn alles ok.)

        Max Bell



WAHLPRFN.D1

